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Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА
	№
	Наименование на актива
	Количество
	Минимални технически и/или функционални характеристики

	1.
	Интегрирана геодезическа система за ГНСС измервания с роботизирана тотална станция
	2 бр.
	Високоточна роботизирана тотална станция:

· ъглова точност - 1"; точност на дължините измервания 1 mm+1.5 ppm; 
· скорост на сканиране до 26 600 точки/сек.

· обхват на безрефлекторно измерване > 800m; обхват на сканиране > 600 m; 
· обхват на работа в роботизиран режим през Wi-Fi до 100 m; 
· обхват на работа в роботизиран режим през радио-модем > 700 m

· лазерен показалец, АutoLock, SurePoint, Video отвес, пълен комплект аксесоари - батерии, зарядни устройства, транспортни куфари

ГНСС приемник, работа в режим на корекции от наземни станции и чрез сателит

· 672-канала, 20 Hz честота на опресняване,  6GB вградена памет запис на сурови данни, вграден UHF модем 2W, Tx/Rx,

· вграден 3.5G модем, IMU базирана технология за автоматична компенсация на наклона на щока без магнитни смущения

· подобрена точност и производителност в изключително трудни условия за измерване, 

· технология срещу прекъсване на достъп до корекции, технология за приемане на корекции от сателит

· 2 x Li-Ion батерии, зарядно устройство за едновременно зареждане на 2 батерии, адаптер за бърз монтаж

· комплект комуникационни кабели, антена за радио-модем, транспортен куфар;

· технология за прием на всички сателитни сигнали и прием на корекции от Наземни ГНСС станции или чрез сателит: 
GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2E, L5; 
GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3; SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS): L1C/A, L5;  
Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E6; 
BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B3; QZSS: L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6; 
NavIC (IRNSS): L5;  L-band: CenterPoint RTX

Контролер (4G, WiFi и 2.4GHz модем) с полеви софтуер

· Размер и резолюция на екрана-7" (1280x800) Капацитивен; Процесор 2.0 GHz; Операционна система Windows 10 PRO или еквивалент.
· Зарядно у-во за 220V за директно зареждане - 1бр.; Акумулаторна Li-Ion батерия 11.4V / 5400mAh - 2 бр.

· Аксесоари - скоба за монтиране към щок, транспортен калъф

· Импорт/Експорт на SHP, RXL, LandXML, TXT, CSV, ASCII, JobXML, формат за експорт към АГКК

· Активна графика - трасиране директно от SHP, DXF, DTM, RXL, 3D LandXML повърхнини

· меню за изчисление на наклони, радиуси, обеми, и др.

Софтуер за обработка на геодезически и ГНСС статични измервания 

- Обработка на измервания от дигитални нивелири

- Обработка на измервания от тотални станции

- Обработка на статични ГНСС измервания

Полеви софтуер - Roads, Monitoring, Integrated Survey

Тринога (фибростъкло) с двойно захващане

Карбонов телескопичен щок с макс. височина 2.6

Двунога за щок

360-градусова призма (пасивна, неорг.)


	2.
	3D сканираща система
	2 бр.
	3D лазерен скенер

- Автоматично самохоризонтиране на инструмента.

- Автоматична регистрация на сканирани изображения по време на заснемане

- Ефективен сканиращ сензор за улавяне на прецизни детайли при изключително тъмни или прекалено лъскави повърхности

- Обхват на сканиране от 0,6 м. до 80 м.

- Min време за сканиране: 1:30 мин.

- Обхват на сканиране: 360° x 282°

- Интегрирани цифрови камери: 3 х 10 MP

- Гъстота на сканиране: 2 - 3 - 6 mm @ 10 - 20 - 40 m

- комплект 3 бр. сменяеми акумулаторни Li-Ion батерии за зарядно у-во за 220V

Тринога от карбон

Адаптор за бързо освобождаване и карбонова тринога

Tаблет и софтуерен модул

- 3G/4G, WiFi, Bluetooth, USB, радио модем и др.

- Операционна система Windows 10 или еквивалент.

- 10'' (1920х1200) Екран за лесна работа на терен

- Процесор Intel Core i5 или еквивалент, оперативна памет: 16GB SDRAM

- Памет 512 GB SSD

- комплект сменяеми акумулаторни Li-Ion батерии за зарядно у-во за 220V

система за визуализция на обекти и 3Д проекти на теренни условия
GNSS антена

прием на сигнали от: GPS: L1C/A, L2C – Galileo: E1 – GLONASS: G1

RTX - възможност за получаване на диференциални корекции от сателит с висока точност

1 бр. Специализирана ръкохватка

2 бр. Li-Ion батерия за GPS приемник, зарядно у-во за 220V

1 бр. Зарядно у-во за 220V

1 бр. Сенник

	3.
	Софтуер за обработка на данни от 3D лазерни скенери

	1 бр.
	Георефериране и създаване на потребителска координатна система
Вход/Изход на данни от 3D скенери

Автоматизирана регистрация на облаци от точки чрез изкуствени цели
Сегментация на облаци от точки

Автоматизирано филтриране на облаци от точки по зададен критерий
Колоризация на облаци от точки

система за визуализация на облак от точки, колоризация и възможност за интерпретация

Споделяне на заснет проект с крайни клиенти чрез УЕБ платформа

предоставяне на инструменти за измерване на разстояния, затваряне на площи, измерване на обеми
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