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ДО 

“ГЕОИНЖЕНЕРИНГ” ООД 

гр. Пазарджик, бул. „България“, номер 4
О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

 “Доставка на оборудване за подобряване на продуктивността на процеса по извършване на геодезически измервания в "Геоинженеринг" ООД с три обособени позиции”

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

“Доставка на оборудване за подобряване на продуктивността на процеса по извършване на геодезически измервания в „Геоинженеринг“ ООД с три обособени позиции”

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за доставка и внедряване на предмета на процедурата по обособена позиция …. в размер на ________________ календарни дни от възлагане на доставката.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на

ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ООД
	Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/технически характеристики
	Забележка

	Обособена позиция 1: Интегрирана геодезическа система за ГНСС измервания с роботизирана тотална станция 2 бр.

Високоточна роботизирана тотална станция:

- ъглова точност - 1"; точност на дължините измервания 1 mm+1.5 ppm; скорост на сканиране до 26 600 точки/сек.

- обхват на безрефлекторно измерване > 800m; обхват на сканиране > 600 m; обхват на работа в роботизиран режим през Wi-Fi до 100 m; обхват на работа в роботизиран режим през радио-модем > 700 m

- лазерен показалец, АutoLock, SurePoint, Video отвес, пълен комплект аксесоари - батерии, зарядни устройства, транспортни куфари

ГНСС приемник, работа в режим на корекции от наземни станции и чрез сателит

-
672-канала, 20 Hz честота на опресняване,  6GB вградена памет запис на сурови данни, вграден UHF модем 2W, Tx/Rx,

-
вграден 3.5G модем, IMU базирана технология за автоматична компенсация на наклона на щока без магнитни смущения

-
подобрена точност и производителност в изключително трудни условия за измерване, 

-
технология срещу прекъсване на достъп до корекции, технология за приемане на корекции от сателит

-
2xLi-Ion батерии, зарядно устройство за едновременно зареждане на 2 батерии, адаптер за бърз монтаж, 

-
комплект комуникационни кабели, антена за радио-модем, транспортен куфар;

-
технология за прием на всички сателитни сигнали и прием на корекции от Наземни ГНСС станции или чрез сателит: GPS: L1C, L1C/A, L2C, L2E, L5; GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3; SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS): L1C/A, L5;  Galileo: E1, E5A, E5B, E5 AltBOC, E6; BeiDou: B1, B1C, B2, B2A, B3; QZSS: L1C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6; NavIC (IRNSS): L5;  L-band: CenterPoint RTX

Контролер (4G, WiFi и 2.4GHz модем) с полеви софтуер

-
Размер и резолюция на екрана-7" (1280x800) Капацитивен; Процесор 2.0 GHz; Операционна система Windows 10 PRO или еквивалент.

-
Зарядно у-во за 220V за директно зареждане - 1бр.; Акумулаторна Li-Ion батерия 11.4V / 5400mAh - 2 бр.

-
Аксесоари - скоба за монтиране към щок, транспортен калъф

-
Импорт/Експорт на SHP, RXL, LandXML, TXT, CSV, ASCII, JobXML, формат за експорт към АГКК

-
Активна графика - трасиране директно от SHP, DXF, DTM, RXL, 3D LandXML повърхнини

-
меню за изчисление на наклони, радиуси, обеми, и др.

Софтуер за обработка на геодезически и ГНСС статични измервания 

- Обработка на измервания от дигитални нивелири

- Обработка на измервания от тотални станции

- Обработка на статични ГНСС измервания

Полеви софтуер - Roads, Monitoring, Integrated Survey

Тринога (фибростъкло) с двойно захващане

Карбонов телескопичен щок с макс. височина 2.6

Двунога за щок

360 градусова призма (пасивна, неорг.)
Обособена позиция 2: 
3D сканираща система 2 бр.

3D лазерен скенер

- Автоматично самохоризонтиране на инструмента.

- Автоматична регистрация на сканирани изображения по време на заснемане

- Ефективен сканиращ сензор за улавяне на прецизни детайли при изключително тъмни или прекалено лъскави повърхности

- Обхват на сканиране от 0,6 м. до 80 м.

- Min време за сканиране: 1:30 мин.

- Обхват на сканиране: 360° x 282°

- Интегрирани цифрови камери: 3 х 10 MP

- Гъстота на сканиране: 2 - 3 - 6 mm @ 10 - 20 - 40 m

- комплект 3бр. сменяеми акумулаторни Li-Ion батерии за зарядно у-во за 220V

Тринога от карбон

Адаптор за бързо освобождаване и карбонова тринога

Tаблет и софтуерен модул

- 3G/4G, WiFi, Bluetooth, USB, радио модем и др.

- Операционна система Windows 10 или еквивалент.

- 10'' (1920х1200) Екран за лесна работа на терен

- Процесор Intel Core i5 или еквивалент, оперативна памет: 16GB SDRAM

- Памет 512 GB SSD

- комплект сменяеми акумулаторни Li-Ion батерии за зарядно у-во за 220V

система за визуализция на обекти и 3Д проекти на теренни условия

GNSS антена

прием на сигнали от: GPS: L1C/A, L2C –Galileo: E1 –GLONASS: G1

RTX - възможност за получаване на диференциални корекции от сателит с висока точност

1бр. Специализирана ръкохватка

2бр. Li-Ion батерия за GPS приемник, зарядно у-во за 220V

1бр. Зарядно у-во за 220V

1бр. Сенник
Обособена позиция 3: Софтуер за обработка на данни от 3D лазерни скенери 1 бр.

Георефериране и създаване на потребителска координатна система; Вход/Изход на данни от 3D скенери

Автоматизирана регистрация на облаци от точки чрез изкуствени цели; Сегментация на облаци от точки

Автоматизирано филтриране на облаци от точки по зададен критерий, Колоризация на облаци от точки

система за визуализация на облак от точки, колоризация и възможност за интерпретация

Споделяне на заснет проект с крайни клиенти чрез УЕБ платформа

предоставяне на инструменти за измерване на разстояния, затваряне на площи, измерване на обеми

	
	

	Изисквания към гаранционната  поддръжка: Срок на гаранционна поддръжка в месеци (минимум 24 месеца)
	Предложен срок на гаранционна поддръжка по обособена позиция …. - …………. ;


	

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 

___________________________________

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти

___________________________________

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация :

___________________________________

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). 
__________________________________

	
	

	Други:

___________________________________

	
	


При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена
 на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние/Посочване на ЕИК
2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:
· Копие на отчетите за приходите и разходите за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

5. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

6. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)
___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
� Не се посочва при извършване на периодични доставки.





Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ГЕОИНЖЕНЕРИНГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.
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